# 2023年全区测绘资质单位监督检查测绘成果质量抽查结果统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查 编号** | **名称** | **资质 等级** | **项目名称** | **项目 类型** | **批量** | **样本量** | **项目检查意见** | **结论** | **备注** |
| JD2023001 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 甲级 | 金鸡库区长河段测量项目（1：1000水下地形图） | 工程测量 | 河道长约60km | 河道长约3km | ①地理精度：少量植被注记错误；个别斜坡错为陡坎；个别通讯线漏绘； ②数学精度：检核水下高程中误差±0.12m，限差±0.28m，精度符合要求； ③附件质量：文档资料个别内容表述不清 | 合格 |  |
| JD2023002 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 甲级 | 绿港云海湾南区 | 工程测量 | 1栋规划核实成果 | 1栋规划核实成果 | ①观测质量：成果绘制图形与实地检核2层梯间细节处不符。 ②技术总结缺少部分精度检查评价；文档资料未描述清楚正负零标高正确的高程系统 | 合格 |  |
| JD2023003 | 广西有色勘察设计研究院 | 甲级 | 隆安县驮麻溪（主干流）岩土工程勘察及地形测绘 | 工程测量 | 1:500地形图0.45K㎡ | 3幅 | 少量地形要素错漏，如旱地错为草地 、漏绘个别水沟、小路，多于绘制未加固坎等。 | 合格 |  |
| JD2023004 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 甲级 | 全州-容县公路（平乐至昭平段）数字航空摄影技术服务（DOM） | 数字正射影像 | 1:1000 DOM 26.5K㎡ | 1:1000 DOM 3幅 | ①共检查3幅图的平面精度，其中检测中误差最小为±0.04m，最大为±0.08m，限差为±0.60m； ②影像局部拉花、模糊； | 合格 |  |
| JD2023005 | 广西壮族自治区自然资源遥感院 | 甲级 | 2022年实景三维广西数据生产项目实景三维模型成果 | 三维模型 | 1.95K㎡ | 全数检查 | ①局部纹理模糊、不整洁，颜色斑驳、不均匀，存在色差、闪面； ②模型局部扭曲、变形，局部漏洞、凹陷 | 合格 |  |
| JD2023006 | 防城港市住房和城乡建设测绘院 | 甲级 | 世嘉国际1号楼、2号楼竣工测量（竣工图） | 工程测量 | 2栋楼 | 全数检查 | ①地理精度：裙楼漏注记结构或层数，个别符号使用错误。 ②数据及结构正确性：存在少量多余复合线，个别道路线自相交，个别面状要素不封闭。 | 合格 |  |
| JD2023007 | 广西纳海交通设计咨询有限公司 | 甲级 | 百色港田东港口区永平作业区工程地形图成果 | 工程测量 | 1:1000地形图0.68K㎡ | 全数检查 | ①地理精度：漏绘地物地貌，如路灯、涵洞、水池等；个别房屋属性标注错误；少量道路材质未标注；个别区域等高线与高程注记点矛盾； ②附件质量：文档资料存在个别内容错漏 | 合格 |  |
| JD2023008 | 北海市城市信息中心 | 甲级 | / | / | / | / | / | / | 注销 |
| JD2023009 | 广西壮族自治区地理信息测绘院 | 甲级 | 融安县城区实景三维建设 | 三维模型 | 3.84K㎡ | 全数检查 | ①局部纹理丢失、堆叠； ②模型局部扭曲、变形，凹陷、漏洞； ③建筑模型边缘局部建模不完整。 | 合格 |  |
| JD2023010 | 玉林市自然资源规划测绘信息院 | 甲级 | 广西先进装备制造城(玉林) 污水处理工程规划监督测量 | 工程测量 | 规划核实成果4栋 | 规划核实成果3栋 | 地理精度：漏绘少量地形地物要素，如给水井盖、路灯、消防栓；漏个别地物注记。 | 合格 |  |
| JD2023011 | 昭腘时代规划设计有限公司 | 乙级 | 广西科技师范学院来宾校区一号楼及幼儿园（学前教育实习实训基地）新建部分工程测绘项目 | 工程测量 | 规划核实成果1栋 | 规划核实成果1栋 | ①个别边长丈量尺寸超限，未造成总建筑面积超限； ②文档资料存在个别错漏。 | 合格 |  |
| JD2023012 | 广西纵观测绘地理信息有限公司 | 乙级 | / | / | / | / | / | / | 注销 |
| JD2023013 | 广西天恒工程勘测设计有限公司 | 乙级 | 融安县引入社会资金实施土地综合整治项目 | 工程测量 | 27个地块 | 3个地块 | 地理精度：少量放水口位置错误；个别坟地表达错误。 | 合格 |  |
| JD2023014 | 广西禾力信息科技有限公司 | 乙级 | 南宁市那马镇共和村航测项目测绘 | 航摄地形图 | 1:500地形图822亩，折合图幅9幅 | 3幅 | 地理精度：少量地形地物要素错漏，如漏绘少量围墙、陡坎、电力线，个别房屋层数、房屋结构注记错误，个别水流方向、植被种类注记错误 | 合格 |  |
| JD2023015 | 广西精度测绘科技有限公司 | 乙级 | 广西综合监测20220801柳城县A无人机航摄 | 数字正射影像 | 149K㎡DOM | 1:1000图幅5幅 | ①影像质量：样本影像部分区域色彩不均匀 ②附件质量：缺少设计文档；检查报告中央子午线描述错误 | 合格 |  |
| JD2023016 | 广西八桂空间信息科技有限公司 | 乙级 | 广西自然资源综合监测监管20230501田林县无人机航摄 | 数字正射影像 | 40.2K㎡DOM，折合1:2000图幅40.2幅 | 3幅 | ①局部纹理模糊； ②文档资料内容部分内容不完整，如技术设计书缺少航飞影像的生产流程。 | 合格 |  |
| JD2023017 | 广西地龙岩土工程有限公司 | 乙级 | 南宁市殡葬服务管理处室内外配套工程测绘项目 | 界线与不动产测绘 | 15宗 | 3宗 | 观测质量：抽取样本多处观测与实地不符，样本三大厅中未扣除面积，多计算约220㎡；样本二二层的柱廊未按围护外围计算面积，多计算约18㎡；三层飘楼局部漏绘制，少计算约31㎡；殡葬文化纪念馆一层漏表示室外楼梯等 | 不合格 |  |
| JD2023018 | 广西时进测绘设计技术服务有限公司 | 乙级 | 无项目 | / | / | / | / | / | 无项目 |
| JD2023019 | 广西天正测绘有限公司 | 乙级 | 西山泉主题文化创意园测绘 | 工程测量 | 1：:500地形图280亩 | 1：:500地形图280亩 | ①地理精度：小片区域水田漏绘田埂，漏绘少量阳台、检修井、陡坎等地形地物。 ②整饰质量：存在符号、注记压盖，等高线穿越水系等问题。 ③附件质量：资料内容编写不完整，部分内容描述有误。 | 合格 |  |
| JD2023020 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 乙级 | 田东县祥周镇嫩山金城石场非法开采鉴定区测量（1：2000地形图成果） | 工程测量 | 0.0392km2 | 全数检查 | 地理精度：少量地形地物漏绘，如漏绘少量陡坎、桉树、电力线、变电室，漏标注个别道路材质 | 合格 |  |
| JD2023021 | 广西正旺建筑设计有限公司 | 乙级 | 高岭“稻香渔美”田园综合体项目地形图测绘（1：500） | 工程测量 | 1245亩，折合13.3幅 | 3幅 | 地理精度：少量地形地物漏绘，如广告牌，道路材质注记错误等 | 合格 |  |
| JD2023022 | 广西璇星科技有限公司 | 乙级 | S303环江东兴杨梅坳至华山公路两阶段初步设计1:2000地形图测绘成图 | 工程测量 | 50.8km2 | 3幅 | ①地理精度：少量地形地物漏绘，如涵洞、池塘、房屋结构注记、植被注记等； ②附件质量：存在少量内容错漏，引用旧版本规范。 | 合格 |  |
| JD2023023 | 南宁市天诺科技有限责任公司 | 乙级 | 大化城市更新（一期）PPP项目1:1000地形图测绘 | 工程测量 | 8.02km2 | 3幅 | ①地理精度：少量地形地物漏绘，如通讯线、房屋，少量植被未注记，少量道路材质注记错误； ②附件质量：存在少量内容错漏，引用旧版本规范。 | 合格 |  |
| JD2023024 | 南宁市天徕测绘有限公司 | 乙级 | 合山市岭南镇思光村广屯村1:500地籍图（地形图成果） | 工程测量 | 地籍图0.086km2，折合1.4幅 | 全数检查 | ①地理精度：少量地形地物错漏，如砖房错为棚房或破房、房屋层数或形状错误； ②整饰质量：图廓整饰不规范，少量符号注记压盖； ③附件质量：缺少技术总计、检查报告 | 合格 |  |
| JD2023025 | 广西桂发交通工程咨询有限公司 | 乙级 | 泉州至南宁高速公路广西柳州（鹿寨）至南宁段洛维大桥工程施工遗留物除效果硬式扫床、水下地形测量 | 工程测量 | 航道150米水下地形测量 | 航道50米水下地形测量 | / | 不评价 | 项目变化 |
| JD2023026 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 乙级 | 北海铁山港北暮作业区5#-6#泊位后方铁路环线堆场工程现状地形测量 | 工程测量 | 1：1000地形图0.377K㎡ | 全数检查 | ①地理精度：双线道路错用小路符号表示，水池重复绘制； ②数据结构及正确性：成果图内存在多余的、无属性的线段； ③整饰质量：高程注记存在压盖; ④附件质量：文件资料引用个别已废止的标准规范，缺少精度指标。 | 合格 |  |
| JD2023027 | 广西冠邦勘测设计有限公司 | 乙级 | 百色市乐业县逻西乡巴劳村等7个村耕地提质改造（旱改水）项目1:10000地形图测量 | 工程测量 | 8.399公顷，涉及13个地块 | 3个地块 | ①数学精度：高程系统采用错误，等高线高程插求点高程中误差严重超限； ②地理精度：少量地形地物要素错漏，如漏绘电杆、未加固坎，漏标注果园、杉木名称，个别区域等高线与高程注记点矛盾； ③附件质量：文档资料引用旧版本标准规范。 | 不合格 |  |
| JD2023028 | 广西交科集团有限公司 | 乙级 | 企沙镇云约江路污水泵站及配套管网工程 | 工程测量 | 1：1000地形图，0.09K㎡ | 全数检查 | ①数学精度：起点地形高程精度中误差为±0.09m，限差为±0.212m,高程精度符合要求。 ②地理精度：部分地下管线的电缆漏表示。 ③整饰质量：部分高程注记点与其他符号相互压盖。 | 合格 |  |
| JD2023029 | 广西拓图地理信息技术有限公司 | 乙级 | 铭凯家居厂房竣工规划核实测量报告书 | 工程测量 | 一栋规划核实成果 | 一栋规划核实成果 | ①图形质量：计算图、总平面图个别车位符号错误、注记压盖地物；分层平面图缺少比例尺、尺寸单位、指北针等信息；个别图例与图面符号不一致； ②资料质量：指标对照表、面积统计表中厂房首层建筑面积、总建筑面积统计错误；缺少技术总结、检查报告等 | 合格 |  |
| JD2023030 | 广西致达远土地规划设计有限公司 | 乙级 | 崇左市大新县堪圩乡芦山村耕地提质改造（旱改水）项目地形测绘 | 工程测量 | 0.324km²共5个地块 | 3个地块 | ①地理精度：实地以施工变化，不评价； ②整饰质量：图廓整饰不符合图式要求；部分注记压盖地物符号或符号相互压盖； ③附件质量：缺少技术总结、检查报告等。 | 合格 |  |
| JD2023031 | 南宁海空测绘科技有限公司 | 乙级 | / | / | / | / | / | / | 注销 |
| JD2023032 | 广西昊南工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 龙州县2022年高标准农田建设项目测量设计服务 | 工程测量 | 1:1000地形图2.67km2 | 3幅 | ①数学精度：检核高程插求中误差为0.19m，限差±0.467m； ②地理精度：少量地形地物要素漏绘，如通信线、沟渠、陡坎等； ③附件质量：缺少技术总结 | 合格 |  |
| JD2023033 | 广西方格网科技有限公司 | 乙级 | 何华清用地范围及建筑面积测量 | 界线与不动产测绘 | 5个地块 | 3个地块 | 观测质量：面积计算未按房屋外墙、围护结构的外围水平投影面积计算。 | 合格 |  |
| JD2023034 | 广西帛图测绘信息科技有限公司 | 乙级 | 无项目 | / | / | / | / | / | 无项目 |
| JD2023035 | 广西路发测绘有限公司 | 乙级 | 柳州市柳邕路259号房产测绘项目 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘25栋 | 3栋 | ①观测质量:局部个别边长丈量错误； ②附件质量：报告书内容存在错漏。 | 合格 |  |
| JD2023036 | 广西华图测绘科技有限公司 | 乙级 | 柳州市河表产业园基础设施建设项目 | 界线与不动产测绘 | 15栋民房 | 3栋 | ①数学精度：面积、边长精度符合要求； ②资料质量：房屋平面图缺少长度单位、指北针。 | 合格 |  |
| JD2023037 | 广西森鹏林业规划服务有限公司 | 乙级 | / | / | / | / | / | / | 注销 |
| JD2023038 | 广西智云测绘有限公司 | 乙级 | 广西豪川新型材料科技有限公司地形图测绘 | 工程测量 | 1：500地形图80222m2 | 全数检查 | ①数学精度：检核平面中误差±0.06m，限差±0.424m；高程中误差±0.07m，限差±0.212m。 ②地理精度：少量地形地物要素漏绘，如漏绘指示灯、漏注个别道路名称、高压线未连接； ③数据及结构正确性：个别要素图层错误； ④附件质量：文件资料引用个别已废止的标准规范 | 合格 |  |
| JD2023039 | 广西至胜测绘有限公司 | 乙级 | 北流市民安镇十字铺工业园区不动产测绘成果 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘4栋 | 房产测绘3栋 | ①计算质量：面积定性错误，实地检核2#一层认定为无围护的檐廊计算半面积，计半面积约为52.19、10.81m2，按规范不应计算面积。总建筑面积约为2500m2，按三级精度限差约为19m2，则该面积计算错误，造成总建筑面积超限； ②观测质量：个别扣空位置错误，个别附属相对位置错误，个别附属丈量错误； ③资料质量：分层图未注明尺寸单位 | 不合格 |  |
| JD2023040 | 玉林市水利电力科学研究院 | 乙级 | 广西兴业县长冲水库大坝安全鉴定1：500地形图测绘 | 工程测量 | 1:500地形图0.05km2 | 全数检查 | ①数学精度：符合要求； ②地理精度：漏绘地形地物，如配电线、未加固坎等；漏注记，如大坝坝高、长度、材质，局部高程注记点，水塘注记等；水涯线与等高线交叉； ③整饰质量：等高线穿越双线道路未修剪； ④数据及结构正确性：部分要素图层错误； ⑤附件质量：文档资料引用个别规范不适用于项目，技术总结缺少必要的精度统计及质量评价； | 合格 |  |
| JD2023041 | 容县容州房地产测绘站 | 乙级 | 侨乡华府三期5#楼房产测绘 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 5个图形单元 | ①计算质量：一层门廊应计全面积，成果计半面积错误；共有建筑面积定性错误，二至三十层商业烟井没有对应进行分摊； ②资料质量：《成果报告》存在个别内容错漏 | 合格 |  |
| JD2023042 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 乙级 | 桂林米栗高端设备智造产业园地形图测绘 | 工程测量 | 1:500地形图179489.2m2 | 全数检查 | ①数学精度：检核高程中误差为±0.29m,限差为±0.707m,精度未超限。 ②地理精度：个别地物符号错误；个别区域等高线与高程注记点矛盾； ③整饰质量：图面整饰不整洁；等高线穿越坎、斜坡等未修剪； ④附件质量：文档资料存在个别错漏、内容不完整。 | 合格 |  |
| JD2023043 | 广西桂工测绘地理信息科技有限公司 | 乙级 | 荔浦市再生资源循环利用产业园项目 | 工程测量 | 1:500地形图600亩 | 全数检查 | ①数学精度：符合要求； ②地理精度：个别地形地物漏绘；个别区域等高线与高程点注记矛盾，漏绘示坡线等； ③整饰质量：个别地方符号、注记相互压盖； ④附件质量：缺少检查报告，技术总结缺少对成果的总体质量综述；文档资料引用旧版本技术标准。 | 合格 |  |
| JD2023044 | 灵川县自然资源规划测绘院 | 乙级 | 广西壮族自治区三一0核地质大队分证（宗地图） | 界线与不动产测绘 | 宗地图17宗 | 3宗 | 要素质量：宗地图内的房屋表达不完整，如楼顶梯间未表示。 | 合格 |  |
| JD2023045 | 广西九旭测绘集团有限公司 | 乙级 | 龙脊风景名胜区旅游综合体建设项目 | 工程测量 | 1:500地形图0.045km2 | 全数检查 | ①地理精度：小片区域地形错误，高程存在粗差；高程注记点密度不足；部分高程点注记与等高线矛盾；漏测绘少量地物或植被。 ②附件质量：缺技术总结和检查报告。 | 合格 |  |
| JD2023046 | 桂林市房地产测绘中心 | 乙级 | 兴进-御园46#楼房产测绘项目 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 1栋 | 个别边长丈量尺寸超限，未引起总面积超限。 | 合格 |  |
| JD2023047 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队 | 乙级 | 贺州市平桂区望高镇川岩大理岩矿矿产资源开发利用与保护总体方案编写1:2000地形图 | 工程测量 | 1:2000地形图1.55km² | 全数检查 | ①数学精度：经实地检测，等高线插求点的高程中误差为±0.21m，符合精度要求； ②地理精度：图中存在少量多余要素，如海上平台。 ③整饰质量：图面高程注记、要素符号存在压盖，整饰质量不佳。 ④数据及结构正确性：部分复合线存在多余点、伪节点。 | 合格 |  |
| JD2023048 | 来宾市城市规划综合技术服务中心 | 乙级 | 来宾市第三人民医院项目地形图测量 | 工程测量 | 1:500地形图143亩 | 全数检查 | ①数学精度：检测高程点中误差±0.08m，限差为±0.707m,平面精度±0.17m，限差为±0.424m,精度未超限。 ②地理精度：漏绘地物地貌，如路灯、污水井盖、路标等；个别区域等高线与高程注记点矛盾； ③整饰质量：个别地方符号、注记相互压盖； ④附件质量：文档资料不完整，如缺少相关技术文档资料。 | 合格 |  |
| JD2023049 | 来宾市地质勘察院 | 乙级 | 来宾市兴宾区凤凰镇岑塘石灰岩详查项目工程地质测量 | 工程测量 | 1:2000地形图1幅 | 全数检查 | ①数据及结构正确性：存在个别符号属性错漏、图层错误。 ②地理精度：漏绘少量耕地旁长度小于图上5cm的陡坎，少量高程点与等高线矛盾。 ③整饰质量：部分符号、注记相互压盖，部分道路注记字体、字高不规范。 ④附件质量：设计书引用检验标准名称错误，地形图内业编辑描述不合理。 | 合格 |  |
| JD2023050 | 广西吉力勘测设计有限公司 | 乙级 | 北海市餐厨垃圾处理工程项目（建设工程竣工测量成果） | 工程测量 | 规划核实3栋 | 规划核实3栋 | ①数学精度：地物点点位精度超限。 ②计算质量：建筑面积计算超限。 ③观测质量：综合处理工房的地沟油处理车间漏观测夹层。 ④图件质量：一层平面图建筑面积标注、指北针方向错误，竣工图不规范。 | 不合格 |  |
| JD2023051 | 北海维源测绘有限公司 | 乙级 | 北海市海城区长青东路西三巷12号（规划面积验收） | 工程测量 | 1栋 | 1栋 | ①图件质量：房屋分层平面图中指北针方向错误。 ②成果报告书的命名与项目性质不相符。 | 合格 |  |
| JD2023052 | 广西云硕勘测咨询有限公司 | 乙级 | 百色市现代高级中学项目现状地形图测量 | 工程测量 | 1:500地形图1幅 | 全数检查 | ①数学精度：平面精度中误差为±0.03m,限差为±0.424m,高程中误差为±0.12m, 限差为±0.236m。 ②地理精度：漏绘地物地貌，如路灯、污水井盖、涵洞等； ③整饰质量:图框附注内容不完整；个别符号、注记相互压盖； ④附件质量：文档资料不完整，如缺少技术总结，个别地方引用旧版本技术标准。 | 合格 |  |
| JD2023053 | 百色市田阳区城乡规划设计室 | 乙级 | 瑞田学府2#楼 | 工程测量 | 规划核实1栋 | 规划核实1栋 | ①数据质量：个别边长丈量尺寸超限，未引起总面积超限； ②资料质量：成果图件漏注记边长。 | 合格 |  |
| JD2023054 | 广西久测测绘有限公司 | 乙级 | 黄华分新建私宅靖西新靖镇宾山一小区862号竣工测量成果 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 房产测绘1栋 | ①观测质量：封闭阳台计入套内错误； ②资料质量：分层图漏绘指北针。 | 合格 |  |
| JD2023055 | 广西冠桦测绘有限公司 | 乙级 | 桂平市2022年稻谷生产补贴面积专项核验项目 | 界线与不动产测绘 | 21113.37亩 | 3个地块 | ①面积计算质量：测量点点位存在粗差，但面积测量误差不超5%，未引起面积超限；个别地块面积计算未扣除道路面积，面积约150㎡ ②附件质量：材料缺少地块数量统计。 | 合格 |  |
| JD2023056 | 广西壮族自治区第六地质队 | 乙级 | 覃塘工业园绿色建材园石灰岩矿普查项目1:2000地形图测量项目 | 工程测量 | 11.45km2，折合12幅 | 3幅 | ①数学精度：成果图高程精度超限。 ②地理精度：图幅内漏绘高压线及部分房屋、植被等地形地物要素。 ③整饰质量:乡村路虚实线使用错误，注记、符号相互压盖，存在等高线多余且相交，未按《技术报告》要求进行分幅。 ④附件质量：《技术报告》、《检查报告》存在少量文字错误 | 不合格 |  |
| JD2023057 | 贵港市蓝星测绘有限公司 | 乙级 | 马秋莲房屋不动产测绘 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 全数检查 | 界址点测量精度：界址点相对邻近控制点点位中误差超限。 | 不合格 |  |
| JD2023058 | 东兴市勘察测绘队 | 乙级 | 东兴市福德家园商住综合楼3#商住楼 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 1栋 | ①图件质量：分户图中备注尺寸错误。 ②调查质量：房屋调查表中房屋用途错误。 | 合格 |  |
| JD2023059 | 上思县振兴房地产测绘有限公司 | 乙级 | 马钦庭房屋不动产测绘 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 1栋 | 图件编制质量：房屋平面图二层、三层的挑楼错标注为全封闭阳台，五层的檐廊错标注为半封闭阳台。 | 合格 |  |
| JD2023060 | 广西壮族自治区第三地质队 | 乙级 | 钦州保税港区星火国际物流园区项目 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘3宗 | 全数检查 | ①个别边长丈量尺寸超限； ②图件缺少边长单位。 | 合格 |  |
| JD2023061 | 灵山县方圆测绘有限责任公司 | 乙级 | 灵山县正久实验小学新校区教学楼、综合楼、学生宿舍楼竣工测量平面图 | 工程测量 | 1:500地形图1幅 | 全数检查 | ①数学精度：检测平面中误差为±0.22m，限差为±0.30m； ②地理精度：个别地物漏绘，地物漏注记，房屋结构注记错误等； ③整饰质量:符号、线划、注记规格不符合图式规定，压盖较多； ④附件质量：文档资料个别内容错误。 | 合格 |  |
| JD2023062 | 广西金科勘测规划设计有限中心 | 乙级 | 广西锰华新能源科技发展有限公司房产测量 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘16栋 | 3栋 | ①计算质量：面积定性错误，样本中有柱门廊面积计算错误，成果计算半面积，约18.8m2。总建筑面积约为1055.5m2，按三级精度限差为8.93m2，则该面积计算错误，造成总建筑面积超限。 ②资料质量：分层平面图及成果报告书存在少量错漏 | 不合格 |  |
| JD2023063 | 广西壮族自治区梧州水利电力设计院 | 乙级 | 八步区大舍水库除险加固工程 | 工程测量 | 1：500地形图0.04km2 | 全数检查 | ①整饰质量：个别符号、材质注记字体、颜色使用不规范。 ②地理精度：部分要素错漏，如植被、陡坎、配电线、高压线；个别注记缺漏。 ③数据及结构正确性：个别图层错误。 ④附件质量：技术设计未明确平面精度要求，缺少技术总结、检查报告。 | 合格 |  |
| JD2023064 | 梧州市正源工程检测咨询有限公司 | 乙级 | 无项目 | / | / | / | / | / | 无项目 |
| JD2023065 | 宁明国源测绘有限公司 | 乙级 | 广西江滨房地产开发有限公司江滨商业街3#楼不动产测绘 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 图形单元5个 | 观测/计算质量：二层以上的三个通风井漏计算，且墙体取值错误； | 合格 |  |
| JD2023066 | 贺州广润土地测绘登记代理有限公司 | 乙级 | 盛德大厦项目竣工核实测量 | 工程测量 | 规划核实1栋 | 规划核实1栋 | ①观测质量：一至六层漏观测排烟井。 ②计算质量：梯间局部高度不足2.2m错计算全建筑面积。 ③图表质量：分层平面图标注的尺寸存在错误。 | 合格 |  |
| JD2023067 | 钟山县城乡规划设计室 | 乙级 | 悦城.富江壹號17#楼房屋面积测绘 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 图形单元5个 | ①观测/计算质量：个别边长丈量尺寸超限，未引起总面积超限； ②资料质量：成果报告缺少仪器检定证书及测绘资质证书。 | 合格 |  |
| JD2023068 | 广西科霖规划设计有限公司 | 乙级 | 黄若强、韦月苗私人住宅房产测量1栋 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 房产测绘1栋 | ①观测/计算质量：细节观测与实地不符，房屋拐角未表示；采光井量取位置错误。 ②资料质量：成果报告个别内容错漏 | 合格 |  |
| JD2023069 | 广西罗城天时利测绘有限公司 | 乙级 | 吴昌娥户房屋不动产测绘 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 1栋 | ①观测/计算/图件质量：细节与实地不符，绘制错误。 ②资料质量：成果报告个别内容错漏 | 合格 |  |
| JD2023070 | 河池市振浩测绘有限公司 | 乙级 | 金龙湾花园10#楼不动产测绘 | 界线与不动产测绘 | 1栋 | 图形单元5个 | ①观测/计算/图件质量：个别附属未绘制，如门廊、公共通道未表示； ②资料质量：《竣工测量报告》中未明确面积精度要求。 | 合格 |  |
| JD2023071 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 乙级 | 来宾市兴宾区2021年高标准农田建设项目 | 工程测量 | 1.27km道路,0.66km水渠 | 道路3条，水渠3条 | ①数学精度：检测平面中误差±0.21m，限差为±0.60m；高程插求中误差为±0.22m，限差±0.33m； ②附件质量：缺少相关文档资料 | 合格 |  |
| JD2023072 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 甲级 | 鹿寨县鹿寨镇石路村村庄规划项目 | 工程测量 | 16个地块 | 3个地块 | ①数学精度：检测平面中误差±0.23m，限差为±0.60m；高程插求中误差为±0.31m，限差±0.33m； ②附件质量：缺少相关文档资料； ③地理精度：少量地形地物错漏，如漏绘陡坎，地类错漏，房屋结构未注记等 | 合格 |  |
| JD2023073 | 中通大地空间信息技术股份有限公司 | 甲级 | 八里街310小区房产测绘项目 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 房产测绘1栋 | ①二层南面的半外墙漏计算。 ②缺少相关文档资料。 | 合格 |  |
| JD2023074 | 湖南省地质测绘院有限公司 | 甲级 | 北海市中心城区及周边区域倾斜摄影三维模型建设及基础数据更新项目（1：500地形图成果 | 航拍地形图 | 202km2， 折合3232幅 | 3幅 | ①地理精度：漏测少量栏杆、篱笆、围墙等地物；少量植被注记、地面材质错误。 ②整饰质量：分图幅内存在较多高程点注记、符号压盖的情况。 | 合格 |  |
| JD2023075 | 湖南省城乡建设建设勘测院有限公司 | 甲级 | 鼎源壹号一期房产测绘项目 | 界线与不动产测绘 | 房产测绘1栋 | 房产测绘1栋 | ①观测/计算/图件质量：一楼门廊漏观测，共有建筑面积超限，未造成总建筑面积超限。 ②资料质量：分层图指北针错误。 | 合格 |  |